복사골문화센터 아트홀
Arts Hall, Boksagol Cultural Center

1. 일반 정보 General Information
이름 Name		관명 Name of Theatre	복사골문화센터 Boksagol Cultural Center
		극장명 Name of Auditorium	아트홀 Arts Hall
주소 Address		주소 Address	(14596)장말로 107(상동) / 107, Jangmal-ro
		시 City	부천시 Bucheon-si
		도/주 Province/State	경기도 Gyeonggi-do
		국가 Country	대한민국 Rep. of KOREA
일반 General		개관일 Opened on	1998년 12월 28일 28 Dec. 1998
		설계자 Designed by	㈜필종합건축 PHIL Architect & Associates
		운영 주체 Governing Body	(재)부천문화재단 Bucheon Cultural Foundation
		극장형식 Type of Auditorium	☑ 프로시니엄 Proscenium
		객석규모 Capacity	531(일반석 General 526, 장애인석 Handicapped 5)
		객석형태 Type of Seating	장방형 Rectangle
전화 Telephone		대표전화 General Phone	032-320-6332
인터넷 Internet		홈페이지 Homepage	http://www.bcf.or.kr/
2. 객석과 로비 Auditorium and Lobby
좌석수 Seating Capacity	1층 1st Floor		411
	2층 2nd Floor		120
	장애인석 Handicapped Seats		5(1F)
객석 운영 방침 Audience Policy	객석개방시각 House Opening Time		공연시작 30분 전(협의 가능) 30 minutes before the performance(Consultation with the company)
	입석방침 Standee Policy		불가 N/A
	지각입장방침 Late Comers Policy		협의 후 결정 Consultation with the company
	사진촬영 방침 Photographing Policy		협의 후 결정 Consultation with the company
	스태프 출입증 Staff's Name Tag		-
로비 Lobby	매표소 Box Office		○
	물품보관소 Cloak Room		○
	디스플레이 방침 Display Policy		포스터 Poster / 배너 Standing banner / 포토존 Photo zone : 협의 필요 Consultation with the company : 설치물 게시는 기획공연만 사용 가능
	공연 모니터 Show Monitor Screen		5 (1층 1F 3, 2층 2F 2)
관객 교통 Transportation	지하철 by Subway		서울 지하철 1호선 송내역 2번 출구 Songnae(Seoul Subway Line 1) Exit 2 / 도보 15분 15 mins on foot
	버스 by Bus		복사골문화센터 Boksagol cultural center(경기 11066, 11080, 11050): 1, 7-3, 7-4, 8, 16, 23, 23-1, 25, 27, 33, 37, 53, 70, 77, 302, 606, 700, 1001, 1300, 1301, 1302, 1601, 8106, 8906, 9008
	자가운전 by Car		송내대로 부천종합터미널에서 송내역 방향, 넘말 사거리 지나 복사골문화센터 사거리에서 상동119안전센터 방향으로 우회전, 오른쪽의 부천문화재단 건물을 끼고 다시 우회전, 약 50m 앞 우측 건물 지하주차장
주차 Parking	주차비 방침 Parking Fee		부천도시공사 주차사업부 주차혁신팀(TEL : 032-340-0923) / 장치반입 차량은 협의 후 장치반입구 앞 주차 가능
비고 Remarks	*아트홀 주차장은 ‘부천도시공사’가 운영 Parking lot in ArtHall is run by ‘Bucheon Communities Corporation'

3. 작업 방침 Working Policy
		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 A. M.	9	12
중식 Lunch Time	12	1	조정 가능 Flexible
오후 P. M.	1	6
석식 Dinner Time	6	7	조정 가능 Flexible
야간 Night Time	7	10
기타 Miscellaneous	구내식당영업시간 Opening Time of Canteen	-	-
-	-
소방규정 Fireproof Policy	화약류 및 화기 사용 시 극장 측과 협의 후 결정 Use of any gunpowder or fire should be consulted with and approved by the theatre in advance
무대 장치에 대한 방염처리 및 방염필증 제출, 안전검사 실시 Inflammable sets should be treated with fireproof and be certified. Safety inspections are necessary
4. 분장실 Dressing Rooms
방 이름 Name of Room	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	피아노 Piano	비고 Remarks
분장실 여 Female	×	1	무대 좌측 Stage left	4	×	×	×	×	모니터TV, 냉난방기, 소파
분장실 남 Male	×	1	무대 뒤 Behind the stage	4	×	×	×	×	모니터TV, 냉난방기, 소파
비고 Remarks	무대 상수 화장실 있음
5. 반입구 Loading Dock
		비고 Remarks
위치(무대기준) Location from Stage	무대 좌측 뒤 아래층
위치(도로기준) Location from Street	송내대로 송내역 방향, 복사골문화센터 사거리에서 상동119안전센터 쪽으로 우회전하며 유턴하듯 인도로 진입, 약 40미터를 인도로 직진 후 복사골문화센터 쪽으로 좌회전 이후 바로 우회전
차량 크기 Size of Truck	2.5t 트럭 Truck, 측면 주차
반입단 너비 Loading Platform Width	-
반입단 높이 Loading Platform Height	-
조절식 반입판 Load Leveler	-
경사로 Ramp	-
반입문 크기 Loading Door Size (mm)	W2980 × H2990
반입장 규모 Loading Dock Dimension (mm)	-
최소통로규격 Smallest Doors (mm)	무대로 to Stage	W2950 × H3000
분장실로 to Dressing Room	W810 × H2060
오케스트라피트로 to Pit	-
조종실로 to Control Booth	W810 × H2060
반입구 관리자 Security Guard	무대기계감독 Stage Manager, 전화 Phone 320-6457
반입구 방침 Loading Policy	관리자와 함께 반입
위치(무대기준) Location (from Stage)	문폭 Door Width (mm)	문높이 Door Height (mm)	내부폭 Width (mm)	내부깊이 Depth (mm)	내부높이 Height (mm)	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
무대 좌측 뒤 Stage Left Rear	2950	3000	2980	3010	3010	2000
비고 Remarks	사람 탑승 금지

-  -

6. 보유 막장치 Stock Soft Goods
				규격 Dimension (mm)			수량 Q'ty	색상 Color		재질 Material			비고 Remarks
머리막 House Borders				W13250 × H2460			1	검정색 Black		벨벳 Velvet			하늘막상단조명 Sky CYC. Light
				W13530 × H2430			1	검정색 Black		벨벳 Velvet
				W13440 × H2450			1	검정색 Black		벨벳 Velvet
끌막 Draw Curtain				W17110 × H7550			1	검정색 Black		벨벳 Velvet			끌막 Draw curtain 1
				W17110 × H7460			1	검정색 Black		벨벳 Velvet			끌막 Draw curtain 2
				W16700 × H7500			1	검정색 Black		벨벳 Velvet			끌막 Draw curtain 3
7. 프로시니엄 Proscenium
프로시니엄 Proscenium	규격 Dimension (mm)					너비 Width					높이 Height			두께 Depth
						11450					6840			470
	색상 Color					짙은 갈색 Dark Brown					-			-
	마감 Finish					무늬목필름 Wood Pattern Film					-			-
무대바닥 Stage Floor	마감 Finish					없음 No finish
	재질 Material					단풍 나무 Palmate maple
	두께 Thickness (mm)					34
	색상 Color					검정색 Black Color
	경사비율 Slope Stage Floor					0
	옆무대 바닥 Side Stage Finish					본무대와 동일 Same finish as the stage					무대 우측 끝은 옛 장치반입구역으로 바닥이 다름
면막 House Curtain	방식 Type					Up/Down					-			-
	개방 규격 Opening					6817					-			-
	색상 Color					검정색 Black					-			-
	재질 Material					벨벳 Velvet					-			-
	작동속도 Speed (m/min)					16.6					-			-
	작동시간 Travel Time (sec)					23					-			-
	중앙부 개방 Overlapping Split at Center					×					-			-
8. 무대기계설배내역 & 비품목록내역
구분		Naming			Model & Standards				Manufacturing Company			Quantity			Remark
무대 기계 설비 내역		현수막 바튼			9,000L							1			전동 (윈치)
		면막(메인막)			12,500Lx7,250H							1			전동 (윈치)
		에이프런 라이트			9,200							1			전동 (윈치)
		NO.1~9셋 바튼	NO.1,2,3,5,7,9		13,000L							6			전동 (윈치)
			NO.4,6,8		16,000L							3
			NO.2,7/ 보더 겸용		13,000L							2
		배경막			13,000Lx7,500H							1			전동 (윈치)
		영사 스크린			13,000Lx7,000H							1			전동 (윈치)
		NO.1~3 끌막			17,000Lx7,500H							4			전동 (윈치)
		NO.1~3 써스 조명 바튼			13,000L										전동 (윈치)
		배경 조명 바튼			13,000L							4			전동 (윈치)
		NO.1 천장 음향 반사판			12,000x3,000H							1			웨이트
		NO.2 천장 음향 반사판			10,800x2,700H							1			웨이트
		NO.1~2 측면 음향 반사판			3,025x7,500H							2			웨이트
		NO.3~4 측면 음향 반사판			3,025x7,000H							2			웨이트
		정면 음향 반사판			11,000x7,100H							1			웨이트
비품 목록		DANCE FLOOR (댄스 플로어)			W1600 × L12500							7 ROLL			Black & Gray
		지휘자보면대										1
		지휘자단										1
		MUSIC STAND (보면대)							정우			50
		GRAND PIANO (피아노)			삼익 SG-275							1
		CHAIR (접의의자)			철재							50
		Cello, Bass chairs(첼로의자)										4
		National Flag(태극기)			W1300 × H900							1
		Table(테이블)			W1200 × D450							2
		Man Lifts(유압사다리)			Max 9600							1			Yuna Corp / HR-32
		PLATFORM (덧마루)			900mm × 1800mm							24
					1,200mm × 1800mm							6
		받침통			300mm × 450mm							30

9. 조명시스템 정보 Lighting System Information
콘솔 Console	제조사 Manufacturer					MA Lighting
	모델명 Model					GrandMA3 onPC command wing XT
	출력회로수 Q'ty of Out Channels					4096
	DMX포트수 Q'ty of DMX Universe(Port)					2
	백업 콘솔 Backup Console					-
	객석 조명 입력 House Light Control					☑ 가 Yes				□ 불가 No
	외부인 조작 Equipment may be operated by technicians of the company					☑ 가 Yes				□ 불가 No
	객석 이동 Movability to the auditorium					☑ 가 Yes				□ 불가 No
	객석에서 사용가능한 콘솔용 신호 DMX in the auditorium					☑ 있음 Yes
디머 Dimmers	제조사 Manufacturer					-				-
	모델명 Model					DUB-D				-(Remote Direct)
	고정회로 Fixed Dimmers					수 Quantity	용량 w			수 Quantity	용량 w
						114	4000			12	4000
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct					☑ 가 Yes				□ 불가 No
	외부장비 연결 Can be connected to the board of the company					☑ 가 Yes				□ 불가 No
	여분의 DMX 단자 Extra DMX Connections					☑ 가 Yes				□ 불가 No
	다이렉트 RD(Road direct)					-
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.	위치 Location				수 Quantity		용량 w		비고 Remarks
	1~4	장치봉 2 #2 Set Batten				4		16000
	5~8	장치봉 7 #7 Set Batten				4		16000
	9~16 & RD1~3	조명봉 1 #1 Light Batten				11		44000		1:3
	17~24 & RD4~6	조명봉 2 #2 Light Batten				11		44000		1:3
	25~32	조명봉 3 #3 Light Batten				8		32000		1:3
	33~40	하늘막상단조명 Sky CYC. Light				8		32000		비고1) 참조 Refer to the Remarks
	41~52	천장투광실 앞열 Ceiling Room-Front Rung				12		48000		1:2
	53~64	천장투광실 뒷열 Ceiling Room-Rear Rung				12		48000		1:2
	65~67	우측 측면투광실 Right Side Box Boom				3		12000		1:2
	68~70	좌측 측면투광실 Left Side Box Boom				3		12000		1:2
	71~76	앞무대조명 Apron Light				6		24000		1:3
	77~80	우측 토멘터 & 발코니 Stage Right Tomentor & Balcony Rail				4		16000
	81~84	좌측 토멘터 & 발코니 Stage Left Tomentor & Balcony Rail				4		16000
	85~88	풋라이트 Footlights				4		16000		사용불가 Disable
	89~92	좌측 플로어포켓 5 #L5 Floor Pocket				4		16000
	93~96	우측 플로어포켓 5 #R5 Floor Pocket				4		16000
	97~99	좌우측 플로어포켓 1 #L1 & R1 Floor Pocket				3		12000		1:2
	100~102	좌우측 플로어포켓 2 #L2 & R2 Floor Pocket				3		12000		1:2
	103~105	좌우측 플로어포켓 3 #L3 & R3 Floor Pocket				3		12000		1:2
	106~109	음향반사판 Acoustical Shell				4		16000
	110~114	객석등 House Light				5		20000
	RD7~9	우측 플로어포켓 4 #R4 Floor Pocket				3		12000
	RD10~12	좌측 플로어포켓 4 #L4 Floor Pocket				3		12000
보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location		수 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution				거리(영점까지) Distance(fromZero Point)
	무대 우측 앞벽 컴퍼니 스위치 Company Switch, Stage Right front wall		1	20	1Phase 2Wire				8000
비고 Remarks

10. 조명기 목록 Lighting Equipment Inventory
형식 Type	수량 Quantity	제조사 Manufacturer / 모델 Model	용량 w	컬러 크기 Color Frame Size (Inch)	각도 Angle	비고 Remarks
조명기구 Instrument
LED Moving Spot	6	Aryton / Diablo	550	-	7~53
	4	Light Sky / HS520	960	-	3.8~50	Ceiling Room
LED Moving Wash	6	Claypaky / A.leda B-EYE K10	450	-	4~60
LED Moving Beam	8	Elation / DARTZ 360	154	-
Fresnel Spotlight	27	Marumo / FQH-220V1000WS1	1000	9.6	-
ERS	6	ETC / Source Four	750	6.25	19	Ceiling Room 3ea
	6	ETC / Source Four	750	6.25	26
	8	ETC / Source Four	750	6.25	36
	1	ETC / Source Four	750	6.25	50
ERS Zoom	4	ETC / Source Four Zoom	750	7.5	15~30	Ceiling Room 4ea
CYC. Light	44	Rainbow / Upper Horizont Light	500	-	-
Follow Spotlight	2	Ushio / XPS-1003 SR/e	990	-	-
특수효과 Special Effects Devices
Fog Machine	1	Antari / HZ-500	480	-	-	포그액: HZL Haze Fluid
액세서리 Accessories
Lens Tube	8	ETC / Source Four	-	-	19
	1	ETC / Source Four	-	-	26
	6	ETC / Source Four	-	-	36
	4	ETC / Source Four			50
Iris	10	ETC / Source Four	-	-	-
Top Hat	-	ETC / Source Four	-	-	-
Gobo Holder	10	-	-	-	-
Boom & Stand	4	-	-	-	-	Short Size
	2	-	-	-	-	Long Size
연결선 Cable
5m	-	-	-	-	-	다수 Sufficient
10m	-	-	-	-	-	다수 Sufficient
15m	-	-	-	-	-	다수 Sufficient
Two-per	-	-	-	-	-	다수 Sufficient

11. 음향시스템 정보 Sound System Information
음향조정실 Control Room System
		제조사 Manufacturer / 모델 Model		입력 Input (ch)	출력 Output (ch)			수량 Quantity		비고 Remarks
콘솔 Console		Soundcraft / VI2000		32	16			1		FOH
Compact Disc Player		Denon / DN-D4500MK2		-				1		Dual CDP
Compact Disc Recorder		Tascam SS-CDR1						1
스피커 시스템 Speaker System
위치 Location			Main Speaker Left / Right						Main Speaker Center
제조사 Manufacturer / 모델 Model			Meyer Sound / Leopard			Meyer Sound / Leopard			Meyer Sound / LINA
수량 Quantity			8			8			8
Moveable			NO			NO			NO
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer / 모델 Model		-
	수량 Quantity		-
	Detachable		-
고정 프로세서 Connected Processor			Meyer Sound / Galaxy 816
위치 Location			Subwoofer Speaker Left				Subwoofer Speaker Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model			Meyer Sound / 900-LFC				Meyer Sound / 900-LFC
수량 Quantity			3				3
Moveable			No				No
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer / 모델 Model		-				-
	수량 Quantity		-				-
	Detachable		-				-
고정 프로세서 Connected Processor			Meyer Sound / Galaxy 816
위치 Location			Wedge Mornitor Speaker
제조사 Manufacturer/ 모델 Model			L Acoustics / 112XT
수량 Quantity			2
Moveable			Yes
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer / 모델 Model		L Acoustics / LA-4
	수량 Quantity		1
	Detachable
고정 프로세서 Connected Processor			-

12. 음향 장비 목록 Sound Equipment Inventory
창고 Storage
구분	형식 Type			제조사 Manufacturer / 모델 Model			수량 Quantity	비고 Remarks
마이크 Microphones	무선 마이크 Wireless Microphones		Receiver	Sennheiser / EM2050			4
			Transmitter	Sennheiser / SK2000			4
			Handheld	Sennheiser / SKM2000			4
	유선 마이크 Wired Microphones		Dynamic Microphone	Shure / SM57			3
				Shure / BETA57			2
				AKG / D112			1
				Shure / SM58			3
			Condenser Microphone	AKG / C414 B-ULS			2
				AKG / C451 B			2
				Shure / Beta 98H/C			3
마이크 스탠드 Mic. Stand	Gooseneck			-			-
	Boom 'T' Type			Proel / -			6
	Short 'T' Type			Proel / -			4
기타장비 Miscellaneous	Direct Box			BSS / AR133			2
인터컴 Intercom System	Wireless			LAON / LT250			3	Wireless Beltpack
빔 프로젝터 Projector	Center			Panasonic / PT-MZ20K			1	20,000 Ansi Lumens
StageBox	Down Stage Left: 32 Input Channels XLR(F) / 16 Output Channels XLR(M)
보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location		수 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance (from Zero Point)		음향전용 Sound Only
	무대창고 Warehouse		1	50	2Phase 3Wire	11185		☑ Yes □ No
13. 서비스 정보 Special Services
병원 Hospital		순천향대학교 부천병원 1899-5700, 카톨릭대학교 부천성모병원 1577-0675
약국 Pharmacy		승인약국 032-323-0209
숙박 Accommodation		고려호텔 032-329-0001, 텐모텔 032-324-2929
식당 Restaurant		고기랑찌개랑 032-323-7720
편의점 (잡화) Grocery		상동할인마트 032-323-5137, 이마트 부천점 032-610-5123, GS25 상동삼익점 032-322-3112
철물점 Hardware Store		대일철물건재상사 032-612-9124, 한빛철물마트 032-323-4329
택시 (콜) Taxi		부천콜 032-344-1515, 판타지아콜 1566-1444
응급차 Emergency		부천소방서 상동119안전센터 032-650-4562

각종 병원, 택시회사, 식당, 잡화점, 철물점, 숙박업소 등
Orthopedists, Physical Therapists, Ear nose and throat specialists, Chiropractor, Massage, Emergency, Accompanists for ballet classes, Limo or car service, Hardware, Hotels and accomodations in area, Food and restaurant information, Groceries, etc.